净水开水器需求清单

1. 产品获得国家相关部门的生产批文，可提供相关资质备查。
2. 不锈钢材质框体及面板。
3. 5级RO反渗透过滤系统（PP棉+活性炭+PP棉+RO膜+T33），纯净水产水量达到60升/小时以上，预储水压力罐容量达到20升（可为200人提供常温水服务）。
4. 电压380V功率4－6KW或电压220V功率2500W。
5. 开水水箱材质要求为304不锈钢，容量为60升，水箱六面体配备保温材料包裹（可同时为150人提供开水服务）。
6. 供水加热方面为杜决冷热混合水现象，采用步进式加热。

七、提供1开水1常温水。

八、价格需包含运输、安装、税费及发票。

九、整机质保一年（滤芯耗材除外）。